{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":61,"n_cols":6,"rows_kept":61,"merged":[[0,0,2,0],[0,1,2,1],[0,2,2,2],[0,3,2,3],[0,4,2,4],[0,5,2,6],[3,5,3,6],[4,5,4,6],[5,5,5,6],[6,5,6,6],[7,5,7,6],[8,5,8,6],[9,5,9,6],[10,5,10,6],[11,5,11,6],[12,5,12,6],[13,5,13,6],[14,5,14,6],[15,5,15,6],[16,5,16,6],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[18,2,20,2],[18,3,20,3],[18,4,20,4],[18,5,20,6],[21,5,21,6],[22,5,22,6],[23,5,23,6],[24,5,24,6],[25,5,25,6],[26,5,26,6],[27,5,27,6],[28,5,28,6],[29,5,29,6],[30,5,30,6],[31,5,31,6],[32,5,32,6],[33,5,33,6],[34,5,34,6],[35,5,35,6],[36,5,36,6],[37,5,37,6],[38,5,38,6],[39,5,39,6],[40,5,40,6],[41,5,41,6],[42,5,42,6],[43,5,43,6],[44,5,44,6],[45,5,45,6],[46,5,46,6],[47,5,47,6],[48,5,48,6],[49,5,49,6],[50,5,50,6],[51,5,51,6],[52,5,52,6],[53,5,53,6],[54,5,54,6],[55,5,55,6],[56,5,56,6],[57,5,57,6],[58,5,58,6],[59,5,59,6],[60,5,60,6]]}
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量"]
[]
[]
[null,null,"整个项目"]
[1,"011613002001","玻璃拆除","1.拆除两玻双层玻璃规格：1.2×1.1","m2",159.72]
[2,"011502001002","金属装饰线","1.拆除白钢压条规格：0.3×0.2","m",242]
[3,"01B001","垃圾外运","1.包含拆除后的垃圾外运\n2.运距投标人自行考虑","m3",3.19]
[4,"011001003001","保温隔热墙面","1.A级防火岩棉板规格：1.2厚杰森优倍特\n2.填充A1级防火岩棉","m2",160]
[5,"010602002001","钢托架","1.角钢托架5×5\n2.膨胀螺栓固定规格：100×120","t",0.55]
[6,"011407005001","金属构件刷防火涂料","1.喷刷防火涂料构件名称：刚托架\n2.防火等级要求：涂刷防火涂料使耐火极限达到1.0h","m2",25]
[7,"011209002001","全玻（无框玻璃）幕墙","1.安装两双层玻璃规格：1.2×1.1\n2.耐候胶封闭","m2",159.72]
[8,"011502001001","金属装饰线","1.白钢压条安装：0.3×0.2","m",242]
[9,"011209002003","全玻（无框玻璃）幕墙","（拆除玻璃时破损面积暂按拆除面积的20%估算）结算时以实际发生计入","m2",31.94]
[10,"011209002004","全玻（无框玻璃）幕墙","（安装玻璃时破损面积暂按安装面积的10%估算）结算时以实际发生计入","m2",15.97]
[11,"01B004","直臂车","1.直臂车台班\n2.包含进出场","台班",20]
[12,"01B002","玻璃保护","1.玻璃保护\n2.如有破坏由中标单位自行负责","项",1]
[13,"01B003","护栏封闭","1.护栏封闭\n2.除现场施工人员外，其他人不得入内，现场如有发生安全事故，由中标单位自行负责","项",1]
[]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量单位","工程量"]
[]
[]
[null,null,"排烟口消防联动维修"]
[1,"030904008001","模块(模块箱）","1.名称:输入输出模块（联动排烟口）","个",18]
[2,"030411004001","配线","1.名称:配线（联动排烟口）\n2.配线形式:管内穿线\n3.规格:RVS-2*1.5","m",350]
[3,"030411001001","配管","1.名称:配管（联动排烟口）\n2.材质:JDG\n3.规格:15","m",320]
[4,"030904008002","模块(模块箱）","1.名称:输入输出模块拆除","个",18]
[5,"030411004002","配线","1.名称:RVS-2*1.5配线拆除","m",350]
[6,"041001006001","拆除管道","1.材质:JDG15配管拆除","m",320]
[null,null,"声光报警器新增"]
[7,"030904005001","声光报警器","1.名称:声光报警器（新增）","个",10]
[8,"030411004003","配线","1.名称:配线（联动排烟口）\n2.配线形式:管内穿线\n3.规格:RVS-2*1.5","m",300]
[9,"030411001002","配管","1.名称:配管（联动排烟口）\n2.材质:JDG\n3.规格:15","m",280]
[null,null,"消防泵房应急照明灯具新增"]
[10,"030412001001","普通灯具","1.名称:消防泵房应急照明灯具","套",3]
[11,"030411004004","配线","1.名称:配线（联动排烟口）\n2.配线形式:管内穿线\n3.规格:RVS-2*1.5","m",50]
[12,"030411001003","配管","1.名称:配管（联动排烟口）\n2.材质:JDG\n3.规格:15","m",45]
[null,null,"消防广播接地故障维修"]
[13,"03B001","消防广播接地故障维修调试","1.消防广播接地故障维修调试","项",4]
[null,null,"烟感、水带更换"]
[14,"030904001001","点型探测器","烟感安装","个",2]
[15,"03B002","消防水带","1.八层消防水带","个",1]
[16,"030904001002","点型探测器","烟感拆除","个",2]
[null,null,"报警主机厂家编程调试"]
[17,"030904003001","按钮","1.消报无启泵功能、手报定义错误（厂家编程调试）","项",1]
[null,null,"食堂防火门更换"]
[18,"010802003001","钢质防火门","1.食堂防火门更换","樘",2]
[19,"011610002001","金属门窗拆除","1.食堂防火门拆除","樘",2]
[null,null,"高位水箱间应急照明灯具新增"]
[20,"030412001002","普通灯具","1.名称:消防泵房应急照明灯具","套",3]
[21,"030411004005","配线","1.名称:配线（联动排烟口）\n2.配线形式:管内穿线\n3.规格:RVS-2*1.5","m",50]
[22,"030411001004","配管","1.名称:配管（联动排烟口）\n2.材质:JDG\n3.规格:15","m",45]
[null,null,"高位水箱间（更换高位水箱）"]
[23,"031006015001","水箱","1.材质、类型:高位水箱安装（40立方）","台",1]
[24,"031002002001","设备支架","1.材质:高位水箱槽钢基础","kg",2200]
[25,"031208001001","设备绝热","1.高位消防冻保温(聚氨酯发泡+岩棉彩钢板)","项",1]
[26,"031003003001","焊接法兰阀门","1.高位消防水箱浮球阀","个",2]
[27,"031006015002","水箱","1.材质、类型:高位水箱安装（40立方）拆除","台",1]
[null,null,"分部分项合计"]
[null,null,"措施项目"]
[28,"031301017001","脚手架搭拆",null,"项",1]
[null,null,"单价措施合计"]